
# Säätösalaokakaivo (SSK) -ohjelmistomuutokset

**#1** Ohjelmistomuutokset, jotka aiheutuivat alustan (Raspberry Zero W > Raspberry Pi Model A sekä Raspberry Pi Pico Relay Board) muutoksista. Releiden varaamat pinnit aiheuttivat käytetyn sarjaportin- sekä I2C-pinnien muutokset

 > 